**Yealink BT40 USB Dongle**, Yealink IP Telefonlarınıza Bluetooth bağlantı imkanı sunuyor. Yealink SIP –T46G ve SIP-T48G IP Telefonlarınız üzerinde **Bluetooth** bağlantısı ile kablosuz kulaklık kullanabilirsiniz. En güncel Bluetooth sürümü olan 4.0 ile uyumludur ve geriye dönük 1.1, 1.2, 2.0 ve 3.0 sürümleri ile de sorunsuz çalışabilmektedir. **10 Metre** mesafeye kadar sorunsuz iletişim sağlar ve keyifli bir kablosuz kulaklık kullanım tecrübesi yaşatır.

**Özellikler**:

USB 2.0 desteği

Bütün Windows sürümleri ile uyumlu

Düşük güç tüketimi

A2DP Teknolojisi

2.402Ghz- 2.480Ghz çalışma frekansı