**Yealink W52P - IP DECT Telefon**

Yealink W52P IP Dect Telefonu ; maliyet tasarrufu sağlayan ve ölçeklenebilir SIP tabanlı mobil iletişim isteyenler için tasarlanmıştır.

**Yealink W52P IP Dect Telefonu**; Kablosuz iletişimi zengin VoIP özellikleriyle birleştirerek kullanıcıların hareket özgürlüğünün yanı sıra eşsiz bir ses deneyimi, kullanım kolaylığı ve ileri düzey özelliklerden faydalanmasını sağlar.  
  
Yealink’in ofislere özel çözümü **Yealink W52P IP Dect**ürünü SIP telefon özelliğiyle marka bağımsız SIP destekleyen tüm telefon santralleriyle çalışabilir.  
  
**Yealink W52H IP DECT Telefonu** maliyet avantajı ve ölçeklenebilir SIP temelli mobil haberleşme arayanlara uygun olan IP Dect Telefondur.

**IP DECT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR ?**  
  
Yealink W52P IP Dect Sistemi ; IP Dect Teknolojisini kullanır ve IP santral ile çalışır.W52P’nin IP baz istasyonu ile IP santral birbiriyle IP protokolünü kullanarak sesin iletimini sağlarlar.  
  
W52H Dect el terminali ise IP baz istasyonu ile DECT (sayısal) teknolojisini kullanarak sesin iletimini sağlarlar.  
  
Hem IP protokolü ile haberleşme hem de Dect teknolojisi kullanılarak haberleşme gerçekleştirildiği için bu çözümün ismi IP DECT olarak teknoloji literatürüne girmiştir. **ÜSTÜN ÖZELLİKLER**  
  
**RENKLİ EKRAN :**1,8" renkli ekran ile anlaşılması ve kullanılması kolay bir görüntüye sahiptir.  
  
**KAPASİTE :** IP Baz istasyonu aynı anda 4 eş zamanlı çağrıyı karşılayabilir ve 5 Dect telefon bağlanabilir.  
  
10 saat konuşma süresi ve 100 saat bekleme kapasitesiyle beklentileri fazlasıyla karşılar.  
  
**Mobil**olmanın özgürlüğünden, interkom ve üçlü konferansa kadar birçok özelliğe Yealink W52P IP Dect Telefonu kullananlar sahip olurlar.  
  
**Yealink W52P IP Dect telefonu** Broadsoft,Asteriks,3CX ile uyumludur ve konfigürasyonu çok kolaydır.  
  
Duvara ve masaüstüne montaj imkanı vardır.

* HD Ses - Geniş band   
    
  4 eş zamanlı çağrı 5 DECT telefon bağlanabilir   
    
  5 VOIP hesabı tanımlanabilir   
    
  1,8" renkli ekran ile anlaşılması ve kullanılması kolay arayüz   
    
  10 saat konuşma , 100 saat bekleme kapasitesi   
    
  Entegre PoE özelliği   
    
  Duvara veya masaüstüne montaj imkanı